**Ausschreibungstext**

**RALMO-Anschlussflansch Stufenflansch**

Die schlagregen- und stauwasserdichte äußere, untere Eckanbindung erfolgt mit:

RALMO-Anschlussflansch Stufenflansch + RALMO-Flüssigabdichtung

**Produktbeschreibung:**

Der RALMO-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Verschraubung und Anbindung mit

Klebedichtstoff RALMO-Montage FIX ALL SEASONS.

DASRIGINAL

RALMO-Anschlussflansch Stufenflansch 200/300

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

**RALMO**-Montage FIX ALL SEASONS

System-Klebedichtstoff

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk Ktu/Btl \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

**RALMO**-Flüssigabdichtung Öko SD2m

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €