**Ausschreibungstext**

**RALMO-EPDM außen Fassade**

Die äußere Abdichtung der Fassade erfolgt mit RALMO-EPDM außen 0,75 mm. RALMO-EPDM außen ist eine homogene Abdichtungsbahn für die elastische Abdichtung von Fassadenanschlüssen im Außenbereich. Sehr gute Temperatur/- und Witterungsbeständigkeit. Die Streifenoberfläche besitzt eine textile Prägung zur maximalen Haftung.

Bandbreite:

Breite:\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch: Selbstklebestreifen\_\_\_\_\_\_

oder Butyl\_\_\_\_\_\_

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:   
RALMO-Folienkleber EPDM

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen\_\_\_\_\_

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |