**Ausschreibungstext**

**RALMO-Anschlussflansch einteilig mit 2 Hohlkehlen**

Die schlagregen- und stauwasserdichte äußere, untere Eckanbindung erfolgt mit:   
RALMO-Anschlussflansch einteilig mit 2 Hohlkehlen

Produktbeschreibung:

Der RALMO-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren, breiteren Kunststoffleiste mit

2 Hohlkehlen. Verschraubung und Anbindung mit

Klebedichtstoff RALMO-Montage FIX ALL SEASONS.

DASRIGINAL

RALMO-Anschlussflansch einteilig mit 2 Hohlkehlen 200/300

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

**RALMO**-Montage FIX ALL SEASONS

System Klebedichtstoff

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk Ktu/Btl \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €