**Ausschreibungstext**

**RALMO-Dämm Fenstermontageschaum + Wärmedämmung**

Die thermische Trennung des Fensters vom Baukörper erfolgt mit RALMO-Dämm Fensterschaum+, einem FCKW-, HFCKW- und HFKW-freien PUR-Schaum, gemäß DIN 4102 der Baustoffklasse B2. Die Montagefuge sollte gleichmäßig und vollständig mit dem illbruck FM230 Fensterschaum+ verfüllt werden. Etwaige Überstände sind vor der Erstellung der inneren Abdichtung abzuschneiden. Übergroße Fugen müssen zwingend mehrlagig mit Zwischenfeuchten geschäumt werden.

Folgende Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen:

Fugenschalldämmung: bis 58 dB in Anlehnung an DIN 52210

Flexibilitätsprüfung durch die MPA Hannover

illbruck FM230 Fensterschaum+

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €