**Ausschreibungstext**

**RALMO-Top plus Flex innen SD 40m/ SD 70m**

Die luftdichte innere Abdichtung erfolgt umlaufend mit selbstklebender Folie RALMO-Top-plus mit Silikonbeschichtung gegen Schaumhaftung.

Innen SD-40m\_\_\_\_ oder SD-70m\_\_\_\_ mit überputzbarer Vlieskaschierung.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

75mm\_\_\_\_100mm\_\_\_150mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch einen Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:   
RALMO-Top Selbstklebung

gleichseitig\_\_\_\_\_

wechselseitig\_\_\_\_

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |