**Ausschreibungstext**

Die äußere untere Abdichtung erfolgt umlaufend mit RALMO-Top Fensterdichtband selbstklebend.

**RALMO-Top\_\_\_\_\_\_ RALMO-Top plus\_\_\_\_\_\_selbstklebend auf:**

**RALMO-Flex außen SD 0,05m**

**RALMO-Double (Vario Folie) \_\_\_\_\_**

Bandbreite: 70mm\_\_\_\_100mm\_\_\_120mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch RALMO-Top selbstklebend:

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €